WinConf MXM500 1.4.08.

!!! Требуется MS .NET FrameWork 2.0.

Требования к компьютеру:
1. Версия Internet Explorer должна быть не ниже 5.01.
2. Если программа WinConf500 уже установлена, то надо деинсталировать ее перед
   установкой новой версии.
3. На компьютере должна быть установлена MS.NET FrameWork 2.0 (для WinConf500
   начиная с версии 1.3.6). Файл dotnetfx.exe версии 2.0 находится в директории
   "FrameWork_2_0". Просто запустите его и следуйте инструкциям. Автоматически, 
   при запуске setup.exe, FrameWork не установится. Установка файла 
   dotnetfx.exe требуется только один раз. Если Вы переустановили Windows, то
   надо опять установить FrameWork.
4. Для инсталляции конфигуратора надо запускать файл setup.exe.

Описание версий ПО:

1.4.08
 1.  Реализован конфигуратор потока Е1 (в виде группы таблиц Параметры Е1,Таблица исходящих номеров E1, Таблица входящих номеров E1). 
     Введена поддержка новых типов плат (платы Е1 и виртуальных субплат Е1, с 5ю виртуальными СЛ-ями на каждой).
 2.  Удалены неиспользующиеся временные установки T14, T19, T21, T22, T25, T26. Исправлена подпись к T31.
     Изменена дискретизация временных установок (переведена в секунды с округлением). Исправлены дефолтные значения временных установок.
 3.  Ребилд системы предупреждений о пустых таблицах наведения на формах АЛ, групп СЛ и Домофонов. При загрузке формы выводится единый мессадж по всем.
     При назначении пустой - для каждой в отдельности. Предупреждение о пустых табличках наведения генерить на ВЫХОДЕ нереализуемо.          
 4.  При чтении конфигурации из файла теперь устанавливается флаг "Реальная конфигурация".
 5.  Произведен ребилд сервиса переадресации. Реализована обработка цепочек переадресации.
 6.  Исправлена ошибка создания новых атс версий 2.0 и 2.1, приводившая к повисанию.
 7.  Произведен ребилд сервиса начтройки Флеш.
 8.  Переделана раскладка STA25 на форме программирования клавиш СТА.
 9.  Введен контроль версиий при записи таблиц из файла в станцию.
 10. Реализовано назначение программного номера через форму АЛ.
 11. Исправлена ошибка проверки изменения таблиц АЛ при нажатии кнопок Применить + ОК.
 12. Внесены небольшие измнения в графический интерфейс.
 13. В конфигураторе учтены особенности Windows 98, приводившие к аварийному завершению программы.
 14. Изменна надпись на кнопке формы групп АЛ с "Добавить абонентов в группу" на "Изменить список АЛ группы"

1.3.37
 1. Введена временная установка Т24 - продолжительность функции транзита CЛ-СЛ
 2. В СЛ установках введены четыре битовых установки:
        - Разрешение участия данной СЛ в функции транзита  
        - Разрешения использования номеров общей записной книжки 070(0)-079(9) для DISA
        - Разрешения использования номеров общей записной книжки 080(0)-089(9) для DISA
        - Разрешения использования номеров общей записной книжки 090(0)-099(9) для DISA
 3. При выходе из конфигуратора в сообщении "Есть несохраненные данные" теперь предлагается 
    "Сохранить и выйти", "Выйти без сохранения" или "Отмена".
 4. Реализовано запоминание типа подключенного системника для портов на форме Клавиши СТА.
 5. Введена поддержка системников STA20 и STA25 на форме Клавиши СТА.
 6. Введен флаг "Наведение в соответствии с настройками для особых дней" на форме Общесистемных установок
 7. Введены Флаги "Разрешение переключения АТС на наведение по особым дням" на формах АЛ и Групп АЛ.
 8. Проведен ребилд сервиса поддержки схем индикации СТА (см. хелп). Настройка теперь более наглядна.
    Введена поддержка всех 5 схем индикации. Введен контроль версий: Комбо-боксы номера схем индикации 
    на вкладках АЛ и групп АЛ сделаны доступными для выбора только для версии станционного ПО 2.2 и старше, 
    т.к. в более младших версиях выбор схемы индикации был временно заблокирован.
 
1.3.33
 1) Разблокировано переключение строк наведения по кол-ву звонков, теперь эта
    ф-ция работает в станционной программе.
 2) Сделан контроль "мертвых" портов в таблицах (группы СЛ, Дф., ГГС, Клавиши 
    СТА, таблица наведения, таблица переадресаций).
 3) Переделан процесс прерывания записи/чтения пользователем. Теперь прерывание
    происходит немедленно и без выдачи сообщений об ошибках.
 4) Добавлена в форму выбора записываемых таблиц неизменяемая строка 
    "Общесистемные утсановки", т.к. они всегда пишутся/читаются.
 5) Из наименования уст. "Разрешение заказов соединения (в т.ч. автодозвона)"
    убрано "в т.ч. автодозвона". Так как теперь в станции переделана логика 
    работы - автодозвон и заказ соединения теперь не связаны.
 6) При считывании полной конфигурации в привязке консоли были только 
    существующие порты. Исправлено. 
 7) При выставлении "галок" на запись были некоторые неточности. Исправлено.							
 8) Исправлено 2 ошибки, связанные с записью в файл конфига, созданного 
    пользователем ("Создать файл"), а именно в группах СЛ и клавишах СТА.
 9) После сохранения в файл, теперь, снимаются галки с сохраненных таблиц.
 10) Сделан краткий отчет в HTML. Просматривать можно любым интернет-браузером.
 11) Сделана нумерация клавиш СТА на форме "СТА № ...".
 12) Сделан контроль длины имен портов.
 13) Сделано предупреждение при закрытии программы.
 14) Исправлена ошибка в таблицах клавиш СТА, связанная с обнаружением 
     несуществующих в данной конфигурации портов привязки.
 15) Введена поддержка 60-кнопочной консоли KSTA60 (на форме редактирования клавиш СТА
     появился выпадающий список "Тип аппарата").
 16) Исправлен сервис восстановления заводских установок: теперь общесистемные установки
     сбрасываются только если выбрана соответствующая галка.
 17) В схемы индикации внесены режимы индикации для селекторной конференции
 18) На формах АЛ, Групп АЛ, СЛ и Групп СЛ добавлена кнопка Применить, актуализирующие изменения без закрытия окна. 
 19) На форме устновок АЛ изменена идеология отображения числовых параметров: при установленном флажке "как в группе"
     для "Номера ГГС", "Приоритета", "Автонабора" и "Направления для 9ки" в соответствующих полях отображаются групповые установки.
     Если АЛ не принадлежит ни к одной из групп АЛ данные поля будут сброшены (пусты). Если флаги "как в группе" сброшены - в соответствующих
     полях будут выставлены индивидуальные настройки данной АЛ. Информация обновляется в момент клика на флаге "как в группе", но сохраняется также по
     кнопкам Применить/Ок.
 20) В установки АЛ и Групп АЛ вневена установка "Аппаратная поддержка адаптеров ТЧ и МБ" 
     (в станционном ПО данная опция поддерживается начиная с версии 2.1.69)
 21) Календарь АТС стал доступен не только через меню, но и через дерево на главной форме (узел общестанционных установок).
 22) Введена проверка вводимых данных для границ временных зон для Выходных и Особых дней.
 23) Необязательные к заполнению поля фрейма временных зон на формах СЛ, домофонов и групп АЛ сделаны недоступными.
     На доступность полей влияет число и тип назначенных границ временных зон и календарных исключений (Календарь АТС).
 24) Введены всплывающие подсказки над комбобоксами временных зон с указанием интервала времени временной зоны
     на формах Групп АЛ, СЛ, и Домофонов
 25) Введена раздача предуперждений о назначении пустых таблиц наведения. А в настройки программы введена опция 
     "Предупреждать о назначении пустых таблиц наведения", управляющая выводом соотв. предупреждений.
 26) Реализовано отображение принадлежности СЛ к группам СЛ на форме установок СЛ и на главной форме. 
 27) Реализовано открытие формы (гиперпереход) родной группы из формы настроек АЛ.  
 28) По даблклику в таблице состава группы, реализован гиперпереход из формы Групп АЛ на конкретную АЛ по которой мы кликали.
 29) Реализован гиперпереход из окна настроек СЛ в окно группы по двойному щелчку на номере группы в поле "Группы СЛ" формы настроек параметров СЛ.
 30) Реализован гиперпереход из группы СЛ к конкретной СЛ как из списка принадлежности так и из полного списка СЛ по контекстному меню или кнопке F3.
 31) Введена коорекция отображения списка групп СЛ в зависимости от общей разрядности (плана нумерации)
 32) Введена коорекция отображения списка общих записных книжек в зависимости от общей разрядности (плана нумерации).
 33) Включена поддержка СЛьных ГГСов. И АЛьные и СЛьные ГГС обрабатываются в пределах одной формы и одного сценария.
 34) В общесистемные установки введена установка "Стандартные звонки на все АЛ (кроме СТА)"
 35) Список обслуживаемых COM-портов расширен до COM1 - COM255
 36) Введена битовая установка "Громкого" входа в селекторное совещание.
 37) Реализовано автоматическое закрытие окна коррекции времени в станции
 38) Сделана установка СЛ "Сблокированная СЛ". В АТС поддерживается с версии Variant500 2.1.50.
 39) Создана кнопка снимающая блокирование с СЛ 00 000 на всех СЛ (сблокирование возникало из-за 
     изменения концепции хранения данных в АТС).
 40) Немного изменена логика выхода на СЛ, в связи с чем появились три новых 
     спецсимвола - С, D, I и появилась битовая установка в СЛ 
     "Разрешение удержания последней цифры".
 41) Сделан котроль ввода в Автонабор в АЛ, Автонабор в СЛ и в Автонабор в группах АЛ.
 42) Переделано отображение апп. номеров СЛ. Теперь они отображаются так же,
     как их вводит пользователь на ТА. Т.е. в формате 00 YYY, где YYY - послед-
     ние 3 цифры апп. номера порта данной СЛ. Например: 2028 -> 00 028.
 43) Значительные внутренние доработки, в т.ч. в файле справки.

1.3.3 
1) НОВАЯ ТАБЛИЦА! Добавлена таблица схем индикации СТА (см. Help).
2) Исправлено: Номер СОМ-порта иногда автоматически выставлялся в "COM1".
3) Исправлена ошибка, проявляющаяся при переходе к версии Variant500 2.1 и 
   выше ("не сохранить файл"). 
4) Незначительные изменения.

1.2.21
1) Исправлено:  некорректно обрабатывался ввод информации при программировании
   клавиш СТА. В некоторых случаях не записывалась информация в АТС.
2) Сделано:  таблица переадресации отображает теперь не только аппаратные 
   номера, но и программные номера, а так же  имена АЛ.
3) Сделано:  имена АЛ и СЛ вводятся теперь не только в разделе "Имена портов",
   но и в формах АЛ и СЛ.
4) Исправлено:  Некорректная работа с календарем АТС. Иногда не  переключались
   таблицы по временным зонам, возникали проблемы с сохранением данных календа-
   ря в АТС.
5) Сделано:  Из границ временных зон в календаре убраны секунды.

1.2.18 
 1)  Исправлено неправильное отображение данных в таблице переадресаций (происходил сдвиг данных одного порта на другой).
 2) Исправлено некорректное отображение информации в таблице имен портов.

1.2.17
 1) Добавлена установка СЛ – «Тип линии КВАНТ».
 2) Введена новая опция в «Свойства программы», а именно «Автосдвиг курсора в списках элементов».
 3) Внутренние исправления. 

1.2.14
  1) Появилась установка АЛ и групп – «Запрет импульсного набора».
  2) Устранена ошибка, возникающая при переписывании инсталлированного конфигуратора на другой компьютер, с другой структурой каталогов.
  3) В списке таблиц для доп. перехвата(установки групп АЛ) исправлена ошибка, возникающая при нажатии на клавишу Ins, когда нет отмеченных курсором элементов в списке.
  4) При нажатии ОК в форме ГГС, в определенной ситуации возникала ошибка. Исправлено.
  5) При установке заводских установок для АЛ не очищалось поле направления для «9». Исправлено.
  6) При установке заводских параметров "Разрешение инициирования второго соединения" теперь разрешается.
  7) Сделано создание файла пользователем.
  8) Откорректирована уст. зав. параметров в общесистемных установках. Теперь включена только «Тарификация вх. внешних вызовов» и «Тарификация исх. вызовов».
  9) Мелкие доработки пользовательского интерфейса.
  10) Внутренние доработки программы.

1.2.2
1) Мелкие доработки пользовательского интерфейса.

1.2.1
1) HELP мог стать не доступным при смене директорий (выбор файла, например). Исправлено.
2) Сделан вход в реж. редактирования ячейки в списках при нажатии на клавишу разрешенного символа. Для пргор. номеров – «1», например.
3) При вводе некорректного номера в зап. кн. Выдавалось предупреждение, но сам номер заносился в ячейку. Исправлено.

1.2.0
1) Добавлена возможность внесения АЛ в группу из формы группы.
2) Исправлены часы (в п. «Установка времени в АТС») имитирующие станционное время.
3) В списках АЛ, СЛ и т.п. сделано позиционирование курсора, при выходе из формы АЛ, СЛ и т.п., на следующий пункт списка.
4) Просмотрены сортировки списков на главной форме. Не имеющие смысла отключены.
5) Последовательный перебор СЛ из формы СЛ (если этот сервис окажутся полезен, то он будет распространен на аналогичные формы, т.е. АЛ, групп АЛ и т.д.).
6) Иногда, при входе в редактировнаие номера в общей зап. Книжке, там появлялся символ «0». Исправлено.

1.1.37 beta-версия.
1) При простом заходе в гр. АЛ и нажатии ОК, при записи гр. АЛ отмечались. - ИСПРАВЛЕНО.
2) При простом заходе во временные установки и нажатии ОК, при записи, вр. уст. Отмечались. 
3) Все таблицы теперь после очистки имеют статус "изменена". При записи в АТС все отмечены. 
4) Приведены к единообразию имена директорий для инсталляции ( вместе с WinConf35 ). Перед деинсталляцией старой версии сохраните файлы  ALGroupNames, DirectionsNames, SLGroupNames (они находятся в той директории, куда инсталлировался WinConf500, в поддиректории ATSFiles ). Просмотрев эти файлы в текстовом режиме, можно убедиться, что там есть соответствующие имена. После инсталляции WinConf500 1.1.37 замените вновь созданные файлы ALGroupNames, DirectionsNames, SLGroupNames на сохраненные.
5) Внутренние доработки.

1.1.35 beta-версия.
1) Исправлена ошибка:  При многократном чтении прг. нум. из файла, элементы в пользовательском массиве, выводимом на главной форме дублировались. Иногда. 

1.1.32 beta- версия.
1) Исправлены 2, привнесенные в предыдущей версии, ошибки (связано с сохранением пути к файлам конфигурации).
2) Внутренние доработки.

1.1.29 beta-версия.
 Завершение работ по чтению всей конфигурации, а не только той, что существует в этой АТС. 
  1) Сделан вывод полного списка АЛ в ГГС.
  2) Сделан вывод полного списка АЛ в Дф.
  3) Доделан вывод списка существующих поров в списке имен портов.
  4) Таблицы наведения: сделан вывод списка всех портов в списке для добавления и 
     в списке портов строки. Все с выделением серым цветом для несуществующих портов.
  5) При изменении на панели опций способа чтения конфигурации (Реальная конфигураци АТС)
       выдается предупреждение.
1.1.26
  1) В случае получения некорректной последовательности от АТС вместо квитанции, эта последовательность выводится в сообщении об ошибке.
1.1.23
  1) Переработан обмен по СОМ-порту в связи с проблемами, проявившимися на
   некоторых копиях Windows XP SP2.

1.1.21 
   1) Закончена переработка записи в АТС в плане реакции на аварии (кабель отвалился, например). Теперь есть запрос к пользователю, который может прервать процесс после аварии.
   2) Сделана недоступной установка режима отзвона "по звонкам" в строках таблиц наведения. Это до тех пор, пока данный сервис не будет реализован в самой АТС.

1.1.20
 1) Изменен пользовательский интерфейс работы с ГГС. Теперь везде в кач-ве номеров ГГС отображаются 540-549. Так удобнее пользователю, т.к. он набирает на ТА именно 540-549.
 2) Поправлены нестыковки с источником образа АТС. Например, читаем АТС и видим на главной форме - "Конфиг из АТС". Далее читаем файл и остается тоже самое и наоборот.
 3) Приведена в порядок индикация(синенькая полосочка, движущаяся) чтения/записи в АТС.  Теперь движение индикатора точно совпадает с количеством выбранных таблиц.
 4) Дополнен HELP разделом о ГГС.

1.1.19 
 - Увеличено время пребывания на ГГС - Т32.

1.1.18 
 - Сделан контроль некорректных данных во временных установках. В случае мусора выставляются заводские установки с предупреждением пользователя. Установки надо не забыть записать в АТС.

1.1.17 
 - Ускорены чтение и запись данных в АТС.

1.1.11 
 - добавлен тест ч/б списков.

1.1.8
  - Запись в АТС. При нажатии "Отметить все" теперь отмечаются и все подтаблицы.

1.1.7 
 - Добавлено сохранение последней команды, после которой не был получен ответ от АТС в файл "lastcommand.txt"

1.1.8
 - Запись в АТС. При нажатии "Отметить все" теперь отмечаются и все подтаблицы.

1.1.6
 - Исправления по контролю некорректных данных в автонаборе СЛ.
 - Доработки и исрпавление ошибок GUI.

1.1.5
 - Доработан интерфейс программирования групп(списков) СЛ.

1.1.4
 - Исправлена ошибка, возникающая при записи больших таблиц в АТС(например, программные номера).

1.1.3
 - Доработан интерфейс таблиц  наведения.
 - Исправлена ошибка иногда проявляющаяся при очистке таблицы флешей.
 - Добавлен контекстный HELP. Пока заполнены не все разделы.
1.1.2
 - Исправлена ошибка, возникающая при чтении файла, записанного со станции, не содержащей плат СТА
   (SAP223, AP62). Ошибка проявлялась при чтении из файла таблиц клавиш СТА.

1.1.1
 - Переделан инсталлятор. Теперь MS.NET FrameWork 1.1 не инсталлируется автоматически(см. выше).
   Это сделано в связи с проявившимися на некоторых компьютерах ошибками инсталляции.

